Uživatelská příručka

Univerzální návod pro rušičky signálu


⚠️ Kritické varování před prvním spuštěním

Nikdy nezapínejte zařízení bez řádně našroubovaných antén! Pokud rušičku zapnete „nasucho“, vygenerovaný vysokofrekvenční výkon (v tomto případě celkově 12 W) se neodrazí do prostoru, ale vrátí se zpět do koncových zesilovačů, což povede k okamžitému nevratnému spálení zařízení. 

Technické specifikace (Závisí na daném modelu)

· Frekvenční pásma: Nezávislé pásma pokrývající 5G, 4G, 3G, 2G (GSM/CDMA), Wi-Fi (2.4G i 5.8G) a GPS (703–5900 MHz).
· Výstupní výkon: Celkový výkon cca 12 W (přibližně 1 W na kanál).
· Dosah rušení: 5 až 30 metrů (v závislosti na síle lokálního signálu od operátora).
· Napájení: Integrovaná lithiová baterie s výdrží přibližně 1 až 1,5 hodiny provozu. 

Postup uvedení do provozu:

1. Přiřazení antén: Každá anténa a každý konektor na těle přístroje jsou označeny číslem nebo specifickým frekvenčním pásmem. Našroubujte každou anténu na správnou pozici (např. anténu označenou jako GPS na konektor GPS).

2. Dotažení: Antény dotahujte pevně, ale s citem, aby nedošlo k poškození závitů.

3. Nabíjení: Před prvním delším použitím zařízení plně nabijte pomocí dodávaného síťového adaptéru (nebo 12V autonabíječky). Během nabíjení může svítit indikační LED dioda červeně/oranžově, po dokončení zeleně.
4. Zapnutí: Zapněte hlavní vypínač (Power Switch) do polohy ON. Měl by se aktivovat integrovaný chladicí ventilátor. 

5. Selektivní rušení (DIP přepínače): Většina modelů této řady disponuje krytými DIP přepínači u jednotlivých antén, které naleznete zboku  přístroje. Pomocí nich můžete jednotlivá pásma (např. pouze GPS nebo pouze Wi-Fi) vypínat či zapínat podle potřeby. Tyto jsou v přepravním módu vypnuté a zapnete je posunutím doleva. Při zapnutém zařízení u těchto vypínačů svítí zelená dioda.

Údržba a bezpečnost
· Chlazení: Během provozu se tělo rušičky výrazně zahřívá. Nezakrývejte ventilační otvory a neponechávejte zařízení v uzavřených taškách či pouzdrech, pokud je aktivní.
· Baterie: Pro zachování životnosti nenechávejte akumulátor dlouhodobě ve stavu hlubokého vybití. 
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