Uživatelská příručka-doplněk k originálnímu návodu

Mini wifi HD 2,7K kamera na brýle SD až 128GB


Příprava před prvním použitím

1. Vložení paměťové karty: Do slotu vložte MicroSD kartu (doporučuje se Class 10, kapacita obvykle do 128 GB). Bez karty nelze záznam ukládat.
2. Nabíjení: Připojte kameru pomocí dodávaného USB kabelu k nabíječce. Červená LED dioda značí nabíjení, po úplném nabití (cca 1–2 hodiny) zhasne nebo změní barvu. [1]
3. Upevnění na brýle: Pomocí klipu na zadní straně kameru jednoduše nasuňte na stranici (nožičku) vašich běžných nebo slunečních brýlí.

Ovládání pomocí tlačítek

Na horní straně zařízení se nacházejí tři ovládací tlačítka:
· Tlačítko Napájení (Power / OK):
· Zapnutí/Vypnutí: Podržte tlačítko stisknuté po dobu cca 3 sekund. Displej se rozsvítí.
· Potvrzení: V menu slouží jako potvrzovací tlačítko (OK).
· Tlačítko Nahrávání / Volba nahoru (Video / Up):
· Spuštění nahrávání: V pohotovostním režimu krátce stiskněte pro začátek nahrávání videa (na displeji se rozbliká ikona nahrávání). Dalším stisknutím záznam uložíte.
· Pohyb v menu: Slouží k listování směrem nahoru.
· Tlačítko Wi-Fi / Volba dolů (Wi-Fi / Photo / Down):
· Focení: Krátkým stisknutím pořídíte snímek.
· Aktivace Wi-Fi: Dlouhým podržením zapnete/vypnete Wi-Fi modul pro propojení s telefonem

Propojení s mobilní aplikací (Wi-Fi)

Pro živý náhled, nastavení rozlišení a stahování nahraných záznamů do telefonu:
1. Stáhněte si do smartphonu aplikaci určenou pro tuto kameru (nejčastěji se používá aplikace Roadcam nebo XDV, případně naskenujte QR kód z papírového manuálu v balení).
2. Zapněte kameru a podržte tlačítko Wi-Fi, dokud se na displeji neobjeví ikona Wi-Fi nebo název sítě (SSID).
3. V nastavení Wi-Fi ve vašem telefonu se připojte k síti kamery (standardní heslo bývá nejčastěji 12345678).
4. Otevřete aplikaci a klikněte na připojení zařízení. Nyní vidíte obraz z brýlí přímo na displeji telefonu

Význam LED kontrolek (na boku vedle displeje)
· 🔴 Červená kontrolka: Svítí při nabíjení. Bliká, pokud je baterie vybitá.
· 🔵 Modrá kontrolka: Svítí v pohotovostním režimu (kamera je zapnutá). Bliká během aktivního nahrávání videa.


Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. 
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou 
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
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